|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образац 1.  РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА     |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Регистарски број: 11 | | | 2. | Број досијеа: 501-25/2020-IV-04 | | | 3. | Врста дозволе за управљање отпадом | |  |  | | --- | --- | | Сакупљање |  | | Транспорт |  | | Складиштење |  | | Третман |  | | Одлагање |  | | | 4. | Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања, односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:  Регистарски број или име и лични број: | | | 5. | Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: Д.О.О. ''Тодоровић'' из Вршца, ул Војводе Степе Степановића бб Регистарски број или име и лични број: 08216100 | | | 6. | Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Постројење за складиштење неопасног отпада | | | 7. | Назив надлежног органа који је издао дозволу: Градска управа Вршац, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине | | | 8. | Број и датум издавања дозволе: 501-25/2020-IV-04 од 15.06.2020. године | | | 9. | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Рок важности дозволе 10 година | од  15. 06 2020.. |  | до  15.06.2030. |  | | | | 10. | Услови утврђени дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада:  Врста и количина отпада:   * Отпадне гуме (16 01 03) * Отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте (16 01 06) * Дрво (17 02 01) * Пластика (17 02 03) * Бакар, бронза, месинг (17 04 01) * Алуминијум (17 04 02) * Олово (17 04 03) * Цинк (17 04 04) * Гвожђе и челик (17 04 05) * Мешани метали (17 04 07) * Каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 (17 04 11) * Отпад од гвожђа и челика (19 10 01) * Отпад од обојених метала (19 10 02) * Метали који садрже гвожђе (19 12 02) * Обојени метали (19 12 03) * Папир и картон (20 01 01) * Метали (20 01 40)   Складиштење неопасног отпада врши се на локацији у улици Војводе Степе Степановића бб, у Вршцу, кат. парц. бр. 9/1, КО Вршац. Објекат складишта је изграђен на грађевинском земљишту ДД ''Ливница'', Вршац. Наведена катарстарска парцела се на налази у блоку 111, који је намењен радној зони, појасу заштитног зеленила и бензинској станици, на основу Одлуке о усвајању Генералног плана Вршца (''Сл. Лист општине Вршац'' бр. 4/2007). На локацији се налазе пословна зграда, магацин и отворени складишни простор – бетонски плато. На овој локацији складиштење неопасног отпада се врши у магацину и на бетонском платоу који је ограђен, где се врши и припрема отпада.за складиштење. Грађевински објекат – магацински простор је укупне површине 500 m2, изграђен је од челичне конструкције, прекривен алуминијумским лимом и прикључен је на градски водовод. Бетонски плато од армираног бетона дебљине 25cm је приближне површине од око 2000 m2. Комплекс је обезбеђен оградом. Укупна површина парцеле износи 3011 m2. Електричном енергијом постројење се снабдева са електродистрибутивне мреже. У оквиру противпожарне заштите предвиђена је унутрашња хидрантска мрежа и ручни апарати за гашење пожара. Хидрантска мрежа се снабдева водом из водовода.  .  Начин управљања отпадом: сечење и разврставање отпада  У постројењу за складиштење неопасног отада на локацији у Вршцу, у улици Војводе Степе Степановића бб, кат. парц. бр. 9/1 КО Вршац врши се третман кроз сечење – резање, уситњавање и разврставање отпада са циљем смањења запремина запримљених количина отпада, лакшег руковања и припремања за испоруку купцима.Сечење материјала се врши опремом за бутанско сечење – бренерима, као и другом помоћном опремом – сечкама, секачима, брусилицама, ножевима, маказама.  Превозно средство:  Отпад се на локацију допрема сопственим превозним средствима у складу са издатим дозвoлама за транспорт отpaдом као и превозним средствима добављача  Операте поседује следећа возила: теретни камион марке Mercedes Actros 2540 носивости 9 тона са металним кипер контејнером затвореног типа, теретни камион Schania H 112 носивости 8,9 тона са металним кипер сандуком и виљушкар марке Litostroj носивости 5 тона  Мере заштите животне средине и контрола загађивања:  У току рада постројења пратити следеће параметре:   * буку и вибрације   Оператер је такође дужан да:   * спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом, * води прецизну евиденцију преузетог отпада * води прецизну евиденцију произведених секундарних сировина * омогући инспекцијски надзор инспектору за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом   приликом третмана неопасног отпада на користити најбоље доступне технике са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.  Спречавање удеса и одговор на удес: Елаборатом заштите од пожара, односно одељком који се односи на удес, који је оператер приложио уз захтев и на који је Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, Решењем од 14.06.2010. дало сагласност Мере у случају коначног престанка рада постројења: спровођење према плану за затварање постојења за управљање отпадом Извештавања: у складу са заком и посебним прописима | |      |  |  | | --- | --- | | 11. | Промене: а) измена дозволе б) одузимање дозволе | | 12. | Напомене |   Име и презиме овлашћеног лица  Босиљко Доневски |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |                                 2 |